|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель:**CD8200TSA** | Портативная дизель-генераторная установка3000 об/мин – 50Гц3-ФАЗНАЯ - 400ВДизельный двигательВоздушное охлаждение | **ISUZU.jpg** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ** |
|  |  | Исполнение | Кожух |
| **N-A.jpgN-A.jpg** |  | Максимальная мощность | 8,1 кВА (6,5 кВт) |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ:*** Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
* Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
* Разъем для подключения внешнего ATS
* Автомат защиты генератора
* Аккумуляторная батарея
* Стальная опорная рама c опорами для виброразвязки
* Встроенный топливный бак
* Встроенный глушитель
* Тележечный комплект
* Счетчик моточасов
* Розетки:1х16A, 1х32A
* Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
* Инструкция на русском языке
 |  | Номинальная мощность  | 7,5 кВА (6,0 кВт) |
|  | Коэффициент мощности | 0,8 |
|  | Напряжение | 400 В |
|  | Частота | 50 Гц |
|  | Количество фаз | 3 |
|  | Топливо | Дизель |
|  | Емкость бака | 15 л |
|  | Расход топлива (75%) | 1,81 л/ч |
|  | Запас хода (75%) | 8,3 ч |
|  | Уровень шума (7м) | 72 дБ |
|  | **ДВИГАТЕЛЬ** |
|  | Двигатель | LIFAN |
|  | Модель двигателя  | C192FE |
|  | Запуск | Ручной/электростартер |
|  | Частота оборотов | 3000 об/мин |
|  | Охлаждение двигателя | Воздушное |
|  | Количество цилиндров | 1 |
|  | Объем двигателя | 498 мл |
|  | Объем масла | 1,8 л |
|  | **ГЕНЕРАТОР** |
|  | Тип | Синхронный |
|  | Материал обмоток | Медь |
|  | Регулятор напряжения (AVR) | есть |
|  | Класс защиты | IP23 |
|  | **ГАБАРИТЫ И ВЕС** |
|  | Длина, мм | 950 |
|  | Ширина, мм | 545 |
|  | Высота, мм | 710 |
|  | Вес, кг | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |